**САМОГОННЫЕ АППАРАТЫ ПРОФИ**

Самогонный аппарат **Добрый Жар Профи**- это уникальная конструкция, сочетающая в себе все плюсы классического дистиллятора (самогонного аппарата) и ректификационной колонны.

Колонна заполнена специальной сеткой (Регулярной Проволочной Насадкой Панченкова (РПН Панченкова), которая используется в дистилляторах и ректификационных колоннах для увеличения степени очистки и позволяет получить более чистый продукт, фильтруя пары спирта и отсекая сивушные  масла и различные примеси.

Часть пара с содержанием различных примесей конденсируется в колонне и возвращается назад в бак. Наиболее легкие пары спирта попадают в холодильник, конденсируются и выходят в виде готового продукта.

 Получаемый на выходе дистиллят обладает крепостью 70-80% с минимальным содержанием различных примесей.

|  |
| --- |
| **Комплектация** |
| ***Перегонный куб (бак под брагу)*** | ***1 шт*** |
| ***Трубки переходные*** | ***1 шт*** |
| ***Холодильник со змеевиком*** | ***1 шт*** |
| ***Биметаллический термодатчик*** | ***1 шт*** |
| ***Силиконовая прокладка*** | ***1 шт*** |
| ***Барашки*** | ***6 шт*** |
| ***Спиртомер (0-96 гр)*** | ***1 шт*** |
| ***Тех. паспорт*** | ***1 шт*** |
| ***Книга рецептов (пособие для начинающих)*** | ***1 шт*** |
| ***Пачка спиртовых дрожжей (100 гр)*** | ***1 шт*** |

**САМОГОННЫЕ АППАРАТЫ ПРОФИ+**

Самогонный аппарат **Добрый Жар Профи+** - это уникальная конструкция, сочетающая в себе все плюсы классического дистиллятора (самогонного аппарата) и укрепляющей колонны.

Его основное отличие от самогонного аппарата Добрый Жар Профи заключается в  большем диаметре колонны, что позволяет увеличить производительность аппарата и степень очистки.

Колонна заполнена специальной сеткой (Регулярной Проволочной Насадкой Панченкова (РПН Панченкова), которая используется в дистилляторах и ректификационных колоннах для увеличения степени очистки и позволяет получить более чистый продукт, фильтруя пары спирта и отсекая сивушные  масла и различные примеси.

Часть пара с содержанием различных примесей конденсируется в колонне и возвращается назад в бак. Наиболее легкие пары спирта попадают в холодильник, конденсируются и выходят в виде готового продукта.

 Получаемый на выходе дистиллят обладает крепостью 70-80% с минимальным содержанием различных примесей.

|  |
| --- |
| **Комплектация** |
| ***Перегонный куб (бак под брагу)*** | ***1 шт*** |
| ***Трубки переходные*** | ***1 шт*** |
| ***Холодильник со змеевиком*** | ***1 шт*** |
| ***Биметаллический термодатчик*** | ***1 шт*** |
| ***Силиконовая прокладка*** | ***1 шт*** |
| ***Барашки*** | ***6 шт*** |
| ***Спиртомер (0-96 гр)*** | ***1 шт*** |
| ***Тех. паспорт*** | ***1 шт*** |
| ***Книга рецептов (пособие для начинающих)*** | ***1 шт*** |
| ***Пачка спиртовых дрожжей (100 гр)*** | ***1 шт*** |

**САМОГОННЫЕ АППАРАТЫ ТРИУМФ**

Самогонный аппарат **Добрый Жар Триумф** - уникальная модель самогонного аппарата с двумя сухопарниками, предназначен для домашнего использования. Последовательно расположенные сухопарники позволяют получить на выходе продукт высочайшего качества с глубокой степенью очистки от различных примесей. Разборный сухопарник позволяет ароматизировать напиток уже в процессе перегонки.

Сухопарник — это небольшая дополнительная емкость, установленная между основным баком и змеевиком. Она исключает попадание браги в конечный продукт, а также за счет разницы температур в сухопарнике конденсируются тяжелые фракции (сивушные масла) и выпадают в осадок.

Сухопарники наших самогонных аппаратов оснащены кранами для слива различных примесей, что позволяет избежать их попадание в конечный продукт.

Перегонный куб аппарата изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304/430 с толщиной стенки  1,5 мм, что обеспечивает долгий срок службы изделия. Из этой же стали изготавливается и змеевик аппарата, соответствующий классической схеме из пяти спиральных витков.

Использование проточного холодильника дает на выходе уже охлажденный качественный продукт.

Самогонный аппарат имеет простую и надежную конструкцию. Широкая горловина поможет легко очистить  перегонный куб. Качественные материалы - российская нержавеющая сталь и комплектующие, такие как термодатчик и прокладки из термостойкого пищевого силикона позволяют гарантировать длительный срок службы аппарата и его надежность.

У вас еще нет ответа на вопрос: где купить хороший самогонный аппарат из нержавеющей стали?

|  |
| --- |
|  |
| ***Перегонный куб (бак под брагу)*** | ***1 шт*** |
| ***Сухопарник*** | ***2 шт*** |
| ***Трубки переходные*** | ***1 шт*** |
| ***Холодильник со змеевиком*** | ***1 шт*** |
| ***Биметаллический термодатчик*** | ***1 шт*** |
| ***Кран на сухопарник*** | ***1 шт*** |
| ***Силиконовая прокладка*** | ***1 шт*** |
| ***Барашки*** | ***6 шт*** |
| ***Сумка для переноски*** | ***1 шт*** |
| ***Спиртомер (0-96 гр)*** | ***1 шт*** |
| ***Тех. паспорт*** | ***1 шт*** |
| ***Книга рецептов (пособие для начинающих)*** | ***1 шт*** |
| ***Пачка спиртовых дрожжей (100 гр)*** | ***1 шт*** |

**САМОГОННЫЕ АППАРАТЫ ЛУЧ**

Самогонный аппарат **Добрый Жар Луч**- модель самогонного аппарата с тремя разборными сухопарниками. Наличие трех сухопарников позволяет получить на выходе чистейший самогон (максимально очищеный от сивушных масел), а за счет того что сухопарники разборные - в них можно заложить различные ингридиенты для ароматизации получаемого продукта.

  Используемая в производстве аппарата нержавеющая сталь является пищевой и ГОСТом была рекомендована к производству посуды и оборудования для алкогольной и пищевой промышленности.

Аппарат может экспуатироваться на любой нагреванельной поверхности: газовая, электрическая, стекло-керамическаая и индукционная плита.

Проточный холодильник с классическим змеевиком обеспечивает 100% конденсацию паров так, что на выходе получается уже холодный ароматизированный напиток.

|  |
| --- |
| **Комплектация** |
| ***Перегонный куб (бак под брагу)*** | ***1 шт*** |
| ***Сухопарник*** | ***3 шт*** |
| ***Трубки переходные*** | ***1 шт*** |
| ***Холодильник со змеевиком*** | ***1 шт*** |
| ***Биметаллический термодатчик*** | ***1 шт*** |
| ***Барашки*** | ***6 шт*** |
| ***Коробка*** | ***1 шт*** |
| ***Спиртомер (0-96 гр)*** | ***1 шт*** |
| ***Тех. паспорт*** | ***1 шт*** |
| ***Книга рецептов (пособие для начинающих)*** | ***1 шт*** |
| ***Пачка спиртовых дрожжей (100 гр)*** | ***1 шт*** |

САМОГОННЫЕ АППАРАТЫ ДОМАШНИй

Компактный самогонный аппарат с сухопарником, предназначенный для домашнего использования. Объем бака составляет 12 литров. Аппарат позволяет получить напиток высокого качества, при соблюдении не сложных правил перегонки. Все, что необходимо сделать, это залить брагу и поставить аппарат на плиту.

Сухопарник — это небольшая дополнительная емкость, установленная между основным баком и змеевиком. Она исключает попадание браги в конечный продукт.

Сухопарники наших самогонных аппаратов оснащены специальным клапаном для слива сивушных масел, что значительно улучшает качество получаемого напитка.

Бак аппарата изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304/430 толщина стенки бака составляет 2 мм, что обеспечивает долгий срок службы иделия и качество конечного продукта. Из этой же стали изготавливается и змеевик аппарата, соответствующий классической схеме из пяти спиральных витков.

Для охлаждения змеевика аппарат подключается к источнику холодной воды, например, к обычному крану холодной воды. Поэтому его можно использовать как в городской квартире, так и в частном доме или на даче при наличии водопровода. Нагревание бака происходит от внешнего источника тепла — подойдет как электрическая, так и газовая плита.

Самогонный аппарат имеет простую и надежную конструкцию, бак легко чистить после использования. Качественные материалы и комплектующие, как например, металлический термодатчик и прокладки из термостойкого пищевого силикона позволяют гарантировать длительный срок службы аппарата и его надежность.

У вас еще нет ответа на вопрос: где купить хороший самогонный аппарат из нержавеющей стали?

|  |
| --- |
|  **Комплектация** |
| ***Перегонный куб (бак под брагу)*** | ***1 шт*** |
| ***Сухопарник*** | ***1 шт*** |
| ***Трубки переходные*** | ***1 шт*** |
| ***Холодильник со змеевиком*** | ***1 шт*** |
| ***Биметаллический термодатчик*** | ***1 шт*** |
| ***Заглушка на сухопарник*** | ***1 шт*** |
| ***Силиконовая прокладка*** | ***1 шт*** |
| ***Барашки*** | ***6 шт*** |
| ***Сумка для переноски*** | ***1 шт*** |
| ***Спиртомер (0-96 гр)*** | ***1 шт*** |
| ***Тех. паспорт*** | ***1 шт*** |
| ***Книга рецептов (пособие для начинающих)*** | ***1 шт*** |
| ***Пачка спиртовых дрожжей (100 гр)*** | ***1 шт*** |

# САМОГОННЫЕ АППАРАТЫ Дачный

Самогонный аппарат с сухопарником для использования в условиях отсутствия водопровода. Идеально подходит для приготовления самогона на даче или в деревне. Объем бака — 12 литров.

Аппарат позволяет получить напиток высокого качества при соблюдении несложных правил перегонки. Все, что необходимо сделать, это залить брагу и поставить аппарат на плиту.

Сухопарник — это небольшая дополнительная емкость, установленная между основным баком и змеевиком. Она исключает попадание браги в конечный продукт.

Сухопарники наших самогонных аппаратов оснащены специальным клапаном для слива сивушных масел, что значительно улучшает качество получаемого напитка.

Бак аппарата изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304/430, толщина стенки бака составляет 2 мм, что обеспечивает долгий срок службы изделия и качество конечного продукта. Из этой же стали изготавливается и змеевик аппарата, соответствующий классической схеме из пяти спиральных витков.

Для охлаждения змеевика аппарат имеет дополнительный резервуар для воды. Достаточно залить в него холодную воду, и можно заниматься перегонкой  практически в любых условиях, хоть на костре.

Самогонный аппарат имеет простую и надежную конструкцию, бак легко чистить после использования. Качественные материалы и комплектующие, как например, металлический термодатчик и прокладки из термостойкого пищевого силикона позволяют гарантировать длительный срок службы аппарата и его надежность.

У вас еще нет ответа на вопрос: где купить самогонный аппарат с сухопарником для дачи?

|  |
| --- |
| **Комплектация** |
| ***Перегонный куб (бак под брагу)*** | ***1 шт*** |
| ***Сухопарник*** | ***1 шт*** |
| ***Трубки переходные*** | ***1 шт*** |
| ***Холодильник со змеевиком непроточный*** | ***1 шт*** |
| ***Биметаллический термодатчик*** | ***1 шт*** |
| ***Заглушка на сухопарник*** | ***1 шт*** |
| ***Силиконовая прокладка*** | ***1 шт*** |
| ***Барашки*** | ***6 шт*** |
| ***Сумка для переноски*** | ***1 шт*** |
| ***Спиртомер (0-96 гр)*** | ***1 шт*** |
| ***Тех. паспорт*** | ***1 шт*** |
| ***Книга рецептов (пособие для начинающих)*** | ***1 шт*** |
| ***Пачка спиртовых дрожжей (100 гр)*** | ***1 шт*** |

# САМОГОННЫЙ АППАРАТ ЛЮКС

Компактный самогонный аппарат с сухопарником, предназначенный для домашнего использования. Объем бака составляет 12 литров. Аппарат позволяет получить напиток высокого качества, при соблюдении не сложных правил перегонки. Все, что необходимо сделать, это залить брагу и поставить аппарат на плиту.

Сухопарник — это небольшая дополнительная емкость, установленная между основным баком и змеевиком. Она исключает попадание браги в конечный продукт.

Сухопарники наших самогонных аппаратов оснащены специальным клапаном для слива сивушных масел, что значительно улучшает качество получаемого напитка.

Бак аппарата изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304/430 толщина стенки бака составляет 2 мм, что обеспечивает долгий срок службы иделия и качество конечного продукта. Из этой же стали изготавливается и змеевик аппарата, соответствующий классической схеме из пяти спиральных витков.

Для охлаждения змеевика аппарат подключается к источнику холодной воды, например, к обычному крану холодной воды. Поэтому его можно использовать как в городской квартире, так и в частном доме или на даче при наличии водопровода. Нагревание бака происходит от внешнего источника тепла — подойдет как электрическая, так и газовая плита.

Самогонный аппарат имеет простую и надежную конструкцию, бак легко чистить после использования. Качественные материалы и комплектующие, как например, металлический термодатчик и прокладки из термостойкого пищевого силикона позволяют гарантировать длительный срок службы аппарата и его надежность.

У вас еще нет ответа на вопрос: где купить хороший самогонный аппарат из нержавеющей стали?

|  |
| --- |
| **Комплектация** |
| ***Перегонный куб (бак под брагу)*** | ***1 шт*** |
| ***Сухопарник*** | ***1 шт*** |
| ***Трубки переходные*** | ***1 шт*** |
| ***Холодильник со змеевиком*** | ***1 шт*** |
| ***Биметаллический термодатчик*** | ***1 шт*** |
| ***Кран на сухопарник*** | ***1 шт*** |
| ***Силиконовая прокладка*** | ***1 шт*** |
| ***Барашки*** | ***6 шт*** |
| ***Сумка для переноски*** | ***1 шт*** |
| ***Спиртомер (0-96 гр)*** | ***1 шт*** |
| ***Тех. паспорт*** | ***1 шт*** |
| ***Книга рецептов (пособие для начинающих)*** | ***1 шт*** |
| ***Пачка спиртовых дрожжей (100 гр)*** | ***1 шт*** |

# САМОГОННЫЙ АППАРАТ ЭКСТРА ЛЮКС

Компактный самогонный аппарат с сухопарником, предназначенный для домашнего использования. Объем бака составляет 20 литров. Аппарат позволяет получить напиток высокого качества, при соблюдении не сложных правил перегонки. Все, что необходимо сделать, это залить брагу и поставить аппарат на плиту.

Сухопарник — это небольшая дополнительная емкость, установленная между основным баком и змеевиком. Она исключает попадание браги в конечный продукт.

Сухопарники наших самогонных аппаратов оснащены специальным клапаном для слива сивушных масел, что значительно улучшает качество получаемого напитка.

Бак аппарата изготовлен из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304/430 толщина стенки бака составляет 2 мм, что обеспечивает долгий срок службы иделия и качество конечного продукта. Из этой же стали изготавливается и змеевик аппарата, соответствующий классической схеме из пяти спиральных витков.

Для охлаждения змеевика аппарат подключается к источнику холодной воды, например, к обычному крану холодной воды. Поэтому его можно использовать как в городской квартире, так и в частном доме или на даче при наличии водопровода. Нагревание бака происходит от внешнего источника тепла — подойдет как электрическая, так и газовая плита.

Самогонный аппарат имеет простую и надежную конструкцию, бак легко чистить после использования. Качественные материалы и комплектующие, как например, металлический термодатчик и прокладки из термостойкого пищевого силикона позволяют гарантировать длительный срок службы аппарата и его надежность. У вас еще нет ответа на вопрос: где купить хороший самогонный аппарат из нержавеющей стали?

|  |
| --- |
| **Комплектация** |
| ***Перегонный куб (бак под брагу)*** | ***1 шт*** |
| ***Сухопарник*** | ***2 шт*** |
| ***Трубки переходные*** | ***1 шт*** |
| ***Холодильник со змеевиком*** | ***1 шт*** |
| ***Биметаллический термодатчик*** | ***1 шт*** |
| ***Кран на сухопарник*** | ***1 шт*** |
| ***Силиконовая прокладка*** | ***1 шт*** |
| ***Барашки*** | ***6 шт*** |
| ***Сумка для переноски*** | ***1 шт*** |
| ***Спиртомер (0-96 гр)*** | ***1 шт*** |
| ***Тех. паспорт*** | ***1 шт*** |
| ***Книга рецептов (пособие для начинающих)*** | ***1 шт*** |
| ***Пачка спиртовых дрожжей (100 гр)*** | ***1 шт*** |